# 进行测量（表面光泽度）

## 如何测量表面闪烁度（Sparkle）和颗粒感（Graininess）

测量按钮可用于启动**单次或多次测量**，测量结果将直接发送至数据表。

### 测量步骤：

1. 校准传感器。
2. 右键单击**测量按钮**以启用**多次测量**功能。
3. 按下**测量按钮**开始测量。

<img src="Measurement button.png" width="100"/>

---

# 如何使用交互式测量功能测量闪烁度和颗粒感

**交互式测量功能**提供**实时**的样品表面视图，可用于识别特定感兴趣的区域，以测量表面光泽度。

## 测量步骤：

1. 确保传感器已校准。
2. 按下按钮 (1) 以启动交互式测量功能。

<img src="Interactive button.png" width="100"/>

![光泽度测量界面](gloss interpretation 2.png)

3. 使用**自动曝光（Auto-Exposure）**按钮优化相机曝光，以匹配表面反射率。
4. 如有需要，可使用**滑块或输入框**手动调整曝光值。
5. **红色虚线区域**表示光泽测量的**目标区域**。
6. **如果测量曲面或不平整表面**，确保光泽峰值 (3) **居中对齐**在红色虚线框 (2) 内，可通过调整样品或传感器的对齐方式进行优化。
7. 若要测量表面上的特定区域，移动传感器，使目标区域被正确的红色椭圆框（4 和 5）覆盖。

<note> **调整曝光设置不会影响测量结果**。该控制功能仅用于获取**清晰的表面或光泽图像**，以便精确定位测量区域。</note>

---

### 测量示例

在**高光涂层**上，反射的光泽图像**强烈且清晰**，并且居中放置，以确保测量的准确性。

表面图像显示了测量光泽的具体区域：
- (4) **标准光泽适配器测量区域**
- (5) **小区域/曲面适配器测量区域**

<note> **Appearance Elements 软件可自动校正轻微的样品对齐误差**。  
如果**光泽峰值位于中心区域 (6)**，测量结果依然准确。</note>

![光泽测量示例](gloss interpretation 1.png)

对于**哑光（Matte）和半光（Semi-Gloss）表面**，光泽峰值较不明显。  
在对齐时，请确保图像中**最亮的部分位于红色方框 (2) 内**。

- **哑光表面**的光泽峰值不明显，对齐要求较低。
- 进行测量前，请确保**相机传感器接收到均匀光照**，然后开始测量。
