# 波纹度（Waviness）

## **什么是波纹度？**

**波纹度（Waviness）**指的是本应平滑的表面上可见的**缓慢起伏或波浪状纹理**。  
在涂层表面，这种现象通常被称为**“橘皮效应（Orange Peel）”**，因为其**质感类似橘子皮的表面**。

**波纹度是由表面上的大尺度结构（0.1-10mm）引起的光学效应**。

对于**高光泽涂层**，**过高的波纹度会破坏表面反射的均匀性和清晰度，从而降低感知质量**。

当观察者评估**高光泽涂层的外观质量**时，**波纹度是一个关键参数**：
- **波纹度低（表面更光滑）** → **质量感更高**
- **波纹度高（表面纹理更明显）** → **感知质量下降**

---

## **Aesthetix 如何测量波纹度？**

Aesthetix 通过**量化材料表面反射的一条 25mm 直线的畸变程度**来测量波纹度。  
该方法可准确评估表面的平滑度，并提供**定量化的波纹度测量值**。
