# 校准

在选择测量模块后，可能需要对传感器进行校准。

## 校准标准
根据所选模块，必须使用以下校准标准件：

| 测量模块               | 校准标准件                          |
|------------------------|-----------------------------------|
| 光泽度模块             | B8000-011 光泽度模块标准件        |
| 纹理模块               | B8000-012 纹理模块标准件          |
| 涂层物理测试模块       | B8000-011 光泽度模块标准件        |

以下模块**不需要校准**：
- 闪烁度（Sparkle）模块

点击**校准**图标开始校准，并按照屏幕上的指引进行操作。  
![校准按钮](calibration-button.png)
<sup>校准按钮</sup><br />

<tip><strong>校准间隔：</strong>建议每天测量校准标准片，并将读数与认证值进行比对。如果测量值超出公差范围，请重新校准传感器。</tip>  
<warning>校准标准件必须保持清洁，不得有污染、可见损坏或指纹。请访问 Aesthetix 软件帮助获取更多信息和清洁建议。</warning>
