# 測定方法 - スパークルと粒状感の測定方法

測定ボタンを押すと測定が開始され、取得したデータは直接テーブルに送信されます。

1. センサーがキャリブレーション済みであることを確認します。
2. 複数測定機能にアクセスするには、測定ボタンを右クリックします。
3. 測定ボタンを押して測定を開始します。
<img src="Measurement button.png" width="100"/>

## インタラクティブ測定機能を使ったスパークルおよび粒状感の測定方法

1. センサーがキャリブレーション済みであることを確認します。
2. インタラクティブ測定ボタンを押して機能を有効にします。
<img src="Interactive button.png" width="100"/>  
![Effects 1](Effects 1.png)
3. 必要に応じて光源を調整します。推奨設定は、すべての45度光源を点灯（3）、または単一スポットライトのみ（4）の点灯です。  
![Effects 2](Effects 2.png)
4. 表面の測定したい領域を青い四角（1）の中に収めるように、センサーを移動します。

<note>露出設定を調整しても測定結果には影響しません。この調整機能は、位置決めのために鮮明な表面画像を取得するためだけに使用されます。</note>
