# 8. 常见问题（FAQs）

### 1. 什么是 Rhopoint Aesthetix？
Rhopoint Aesthetix 是一款先进的光学表面特征分析仪，使用高分辨率摄像系统模拟人眼视觉感知，测量多种表面外观特性。

### 2. Aesthetix 可以测量哪些表面特性？
Aesthetix 可测量 **光泽度、雾度、波纹度、反射图像清晰度、表面纹理、粗糙度、RGB 颜色分析、闪烁度（Sparkle）和颗粒感（Graininess）**。

### 3. Aesthetix 兼容哪些操作系统？
Aesthetix 兼容 **Windows 10 和 Windows 11** 设备。

### 4. Aesthetix 可以用于自动化工作流程吗？
是的，Aesthetix 可与 **协作机器人（Cobots）** 结合，实现自动化检测工作流程。

### 5. Aesthetix 采用何种连接方式？
Aesthetix 通过 **USB 3.0** 进行连接和数据传输。

### 6. Aesthetix 需要电池吗？
不需要，Aesthetix 直接由 **USB 供电**，无需电池。

### 7. Aesthetix 的屏幕分辨率是多少？
Aesthetix 具有 **10 μm/像素** 的 **屏幕分辨率**，相当于 **100 倍放大实验室显微镜**。

### 8. Aesthetix 配备多少个光源？
Aesthetix 配备 **9 个内部光源**，其中 **6 个光源围绕成环形布局**。

### 9. Aesthetix 使用什么软件？
Aesthetix 运行 **Rhopoint 的 Appearance Elements 模块化分析软件**。

### 10. Aesthetix 提供哪些软件模块？
Aesthetix 共有 **三种测量模块**：
- **表面光泽模块（Surface Brilliance Module）**
- **效果涂层模块（Effect Finish Module）**
- **表面纹理模块（Texture Module）**

### 11. Aesthetix 可以测量曲面吗？
是的，Aesthetix **配备小面积及曲面适配器**，可用于曲面测量。

### 12. Aesthetix 是否支持非接触测量？
是的，Aesthetix **可与支架或实验室机器人（Cobot）结合，实现非接触测量**。

### 13. 非接触测量的焦距是多少？
Aesthetix 进行非接触测量时，焦距应保持在 **10 mm ± 0.5 mm**。

### 14. Aesthetix 是否支持定制夹具（Jigs）？
是的，Aesthetix **可配合 3D 打印夹具**，用于小零件或曲面测量的高重复性检测。

### 15. 哪些行业适合使用 Aesthetix？
Aesthetix 适用于以下行业：
- **汽车制造**
- **消费电子**
- **工业涂层**
- **高光饰面**
- **表面纹理处理**
- **塑料和金属制品**

### 16. Aesthetix 是否支持与现有国际标准的兼容性？
是的，Aesthetix **与现有国际标准兼容**，确保测量结果可追溯。

### 17. 标准适配器的测量点尺寸是多少？
标准适配器的测量区域为 **9×12 mm**。

### 18. 小面积及曲面适配器的测量点尺寸是多少？
小面积及曲面适配器的测量区域为 **2×3 mm**。

### 19. 更换适配器后需要重新校准 Aesthetix 吗？
是的，**更换适配器后必须重新校准仪器**，以确保测量精度。

### 20. Aesthetix 是否可以捕获测量表面的数字图像？
是的，Aesthetix **可通过 Rhopoint Appearance Elements 软件捕获并存储表面分析图像**，便于后续研究和质量控制。
