# 視覚的ヘイズの解釈

## **ヘイズレベルとその意味**

| ヘイズ値             | 表面      | 説明/知覚                        |
|------------------|---------|------------------------------|
| <50 Hu (室内または屋外) | 高品質な表面  | ほぼ完璧な表面—通常の観察条件下ではヘイズは見えません。 |
| 50-100           | 超低ヘイズ表面 | 良好な仕上げ深度—反射光源周囲にわずかに見えるハロー。  |
| 100-250          | 可視的なヘイズ | 仕上げ深度が損なわれる—渦巻きや研磨跡が見える。     |
| 250-300          | ヘイズ表面   | 品質が低い仕上げ。                    |
| 300-500          | 品質が低い表面 | 顕著なハロー、ホログラムまたは研磨跡。仕上げ深度が悪い。 |

