# Aesthetixセンサーのセットアップ

## 適切なアダプターの選択
Rhopoint Aesthetix測定セットアップは、センサーの底部に磁気的に取り付けられるアダプターを変更することで調整可能です。

Aesthetixセンサーには、標準アダプター、曲面および小型エリア用アダプターが付属しています。

オプションのアダプターには以下が含まれます:
- 非接触曲面および小型エリア光沢アダプター
- Novo-Curveアダプター
- 特注の3Dプリントアダプター

![アダプター](adaptors.png)
<sup>標準アダプター、曲面および小型エリア光沢アダプター、非接触曲面および小型エリア用アダプター。</sup>

## 標準光沢測定セットアップ
標準アダプターは、従来の60°光沢計と同じ方法で平面の光沢を測定するために使用されます。

## 曲面および小型エリア光沢アダプター
このアダプターは光沢測定エリアを2 x 4mmに縮小します。このアダプターを使用したAesthetix測定は、Novo-CurveおよびNovo-Gloss Flex 60機器と互換性があります。

## 非接触測定
センサー底部にアダプターを取り付けない場合、Aesthetixは非接触モードで使用できます。

非接触測定では、センサー底部から対象表面までの焦点距離を10mm ± 0.5mmに保つことが重要です。非接触用途では、Aesthetixはスタンドまたはラボ用コボットと併用可能です。

## 特注ジグ
Rhopoint Aesthetixは、小型部品や曲面の繰り返し可能な測定を行うために3Dプリントジグと併用できます。

<note>Rhopointでは3Dジグおよび治具設計サービスを提供しています。<br/>  
> 独自のジグや治具を設計するには、Rhopointに連絡して例としてSTLファイルが含まれる3D設計アドバイスパックを受け取ってください。</note>

<note>アダプターを変更した後は機器を再校正する必要があります。</note>
