# 清晰度解析

## **清晰度等级**

| 清晰度单位（SU） | 描述                            |
|-----------|-------------------------------|
| 0-20 SU   | **极低清晰度**，反射图像高度模糊，边缘无法分辨。    |
| 21-40 SU  | **低清晰度**，反射图像略有模糊，但边缘开始可见。    |
| 41-60 SU  | **中等清晰度**，边缘更加清晰，反射图像更加分明。    |
| 61-80 SU  | **高清晰度**，反射图像非常清晰，边缘锐利。       |
| 81-100 SU | **极高清晰度**，反射图像极其清晰，边缘锐利且定义完美。 |

---

## **DOI 与清晰度的关系**

虽然 **DOI（影像清晰度）** 和 **清晰度（Sharpness）** 都用于评估反射图像的质量，但它们关注的方面有所不同：

- **DOI** 评估的是**整个反射图像的整体清晰度和清晰度感**。
- **清晰度（Sharpness）** **专门评估反射图像中边缘的锐利度和清晰度**。

这意味着：
- **表面 DOI 高，但清晰度低** → 可能表面光滑，但反射图像仍带有轻微模糊。
- **表面 DOI 高，清晰度也高** → 说明表面光滑且反射锐利，达到镜面级反射效果。

**清晰度测量对于汽车漆面、电子设备、金属饰面和高端家居饰品等行业至关重要。**
