# ソフトウェアの起動

## センサーの接続
Aesthetixセンサーを付属のケーブルを使用して、ホストコンピュータのUSB 3.0、USB-C、またはThunderboltポートに接続してください。

Rhopointが提供するケーブルのみを使用してください。低価格のケーブルでは、Aesthetixシステムが正しく動作するために必要なデータ転送速度をサポートできない場合があります。

## ソフトウェアの起動
デスクトップに作成されたRhopoint Appearance Elementsアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。

![Rhopoint Appearance Elementsデスクトップアイコン](desktop-icon.png)
<sup>Rhopoint Appearance Elementsデスクトップアイコン</sup>

## 追加設定
初回起動時にはカメラドライバーが確認されます。ドライバーが見つからない場合は、以下のダイアログで確認するとインストールが開始されます。

![USBビジョンインストール](install-usb-vision.png)
<sup>USBカメラドライバーのインストール</sup>
