# 进行测量概览

## 开始测量

要开始测量，请按下仪器上的按钮或软件中的测量按钮。  
许多 Aesthetix 模块还包含**交互式测量功能**，可实现**精确的样品定位**，并允许实时调整测量参数。

<img src="Measurement button.png" width="100"/>  
<sup>开始测量</sup><br />

<img src="Interactive button.png" width="100"/>  
<sup>交互式测量功能</sup><br />

## 测量技术

为了获得**准确且可重复的测量**，在图像采集阶段（仪器显示**红色指示灯**）时，仪器必须保持静止。

对于**大型曲面部件**，建议测量**最平坦的区域**，以确保仪器稳定。  
对于**小型或高度曲面的部件**，建议使用**夹具**或**测量支架**来提高稳定性和精度。

![Aesthetix 指示灯（绿色）](aesthetix-indicator-lights-green.png)
<sup>Aesthetix 指示灯（绿色）</sup><br />

Aesthetix 传感器具有**两种状态指示灯**：

| 颜色 | 状态说明               |
|----|--------------------|
| 绿色 | **准备测量**，可以开始操作。   |
| 红色 | **图像采集中**，请保持仪器静止。 |
| 蓝色 | **数据处理中**，此时可移动仪器。 |
