# 启动软件

## 连接传感器
使用随附的连接线，将 Aesthetix 传感器连接到您的主机计算机上可用的 USB 3.0 USB-C 或 Thunderbolt 接口。

请仅使用 Rhopoint 提供的连接线——低成本线缆可能无法支持 Aesthetix 系统所需的数据传输速度，从而影响设备性能。

## 启动软件
双击桌面上创建的 Rhopoint Appearance Elements 图标以启动软件。

![Rhopoint Appearance Elements 桌面图标](desktop-icon.png)
<sup>Rhopoint Appearance Elements 桌面图标</sup>

## 额外设置
首次启动时，软件会检查摄像头驱动程序。如果驱动程序缺失，在确认以下对话框后，系统会自动安装驱动程序：
![安装 USB 视觉驱动](install-usb-vision.png)
<sup>USB 摄像头驱动程序安装</sup>
