# 測定を行う (テクスチャ)
# 表面テクスチャの測定方法

測定ボタンを使用して単一または複数の測定を開始し、結果をテーブルに直接送ります。

1. センサーが校正されていることを確認してください。
2. 複数測定機能にアクセスするには、測定ボタンを右クリックします。
3. 測定ボタンを押して測定を開始します。
<img src="Measurement button.png" width="100"/>

# 対話型測定機能を使った表面テクスチャの測定方法

対話型測定機能では、サンプル表面の「ライブビュー」が表示されます。

表面カメラを使用し、測定開始前に表面の特定の関心領域を特定することができます。

## 測定手順

1. センサーが校正されていることを確認してください。
2. 対話型測定機能を有効にするためのボタンを押します。
<img src="Interactive button.png" width="100"/>  
![Texture 1](Texture 1.png)
3. 自動露出ボタンを使用して、表面の反射率に応じてカメラ露出を最適化します。
4. 必要に応じて、スライダーまたは入力ボックスを使用して手動で露出を調整します。
5. 赤い破線の四角形 (1) は、このモジュールでの測定範囲を示しています。
6. 表面上で測定したい領域を特定したら、青色の四角形 (1) 内にその領域が収まるようにセンサーを動かします。
7. 測定ボタン (4) を押してプレビュー測定を実施します。  
![Texture 2](texture 2.png)
8. 特徴マップ (5) に、識別された特徴が表示されます。
9. 測定パラメータを調整し、識別される特徴のプロファイルを変更できます。[詳細はこちら](Adjusting-Texture-Parameters-ja.md)
10. 測定パラメータを調整したら、「パラメータを適用」ボタン (6) を押して解析を再処理します。
11. 解析結果が満足できるものであれば、「チェック（✓）」ボタン (7) を押して測定結果をデータテーブルに保存します。
12. 「×」を押すと、対話型測定プロセスを最初からやり直します。

<note>このビューで露出設定を変更しても、測定結果には影響しません。この設定は表面の位置決めをするために、鮮明な画像を取得する目的でのみ使用されます。</note>
