# Aesthetixセンサーの接続

![デバイスビュー](deviceview.png)
<sup>ソフトウェア起動ページ</sup>

1. **デバイスビューアイコン** (1) をクリックして接続メニューにアクセスします。

![接続ビュー](connectionwindow.png)
<sup>接続ビュー</sup>

2. ソフトウェアは利用可能なデバイスを自動的に検索します。

3. 検出されたセンサーの中から使用するセンサーをクリックします (2)。

4. センサーが切断された場合は、**更新ボタン** (3) を押してセンサー検索プロセスを再開してください。

5. **接続ボタン** (4) を押してソフトウェアを開始します。

> **注意:** この検索プロセスは、ハードウェアおよび構成によって最大45秒かかる場合があります。
