# 测量曲面光泽度

测量曲面光泽度具有一定挑战性，因为**光束畸变和对准难度**会影响测量精度。  
Rhopoint Aesthetix 通过**先进的光学设计、小光束测量适配器**以及**交互式测量功能**来解决这些问题。

---

## **测量准备**

### 1. **选择适配器**
- 用 **曲面/小部件适配器**、**Novo-Curve 适配器**或**定制 3D 打印夹具**替换标准平面适配器。  
  **该适配器可缩小光束尺寸，使其适用于曲面测量**。
- 安装适配器步骤：
    - **取下标准适配器**（磁吸式连接，直接拉出）。
    - **安装曲面适配器**，确保其牢固固定。

### 2. **校准**
- **更换适配器后必须重新校准**，以确保测量精度。
- 使用**符合可追溯标准的校准板**进行校准。

### 3. **定位工具（可选）**
- **对于小型或复杂部件的重复测量**，建议使用**定制 3D 打印夹具**或**实验室测量支架**，以确保测量位置的一致性。

---

## **测量步骤**

### **使用曲面适配器进行测量**

1. **放置仪器**
    - 启用**交互式测量功能**，确保**测量光束对准反射图像的中心**。  
      **误对准会导致测量误差**。

2. **执行测量**
    - 当确认对准无误后，按下**测量按钮**。  
      **Aesthetix 将同时采集光泽度、雾影（Haze）、影像清晰度（DOI）等数据**。

---

### **非接触式测量（可选）**

对于**易损或精密表面**，可以使用**非接触测量模式**：

1. **使用可调节高度的测量支架**，或将 Aesthetix 集成至 **COBOT 机器人系统**。  
   **确保焦距始终保持在 10 mm ± 0.5 mm 之间**。
2. **按照交互式测量流程对齐目标区域**，然后执行测量。

---

## **精准测量技巧**

- **避免使用标准适配器测量曲率半径小于 0.5m 的表面**，这种情况下应**始终使用曲面适配器**。
- **对于高度复杂的曲面形状**，建议**结合非接触测量、定制夹具或 COBOT 系统**，以获得最佳对准精度。
- **定期校准仪器**，尤其是在更换适配器或环境条件变化后，以保持测量精度。

---

## **应用领域**

Rhopoint Aesthetix 适用于**需要精确控制曲面外观质量的行业**，如：

- **汽车行业**（例如：镀铬饰条、高光泽涂层）
- **医疗设备**（例如：**骨科植入物**）
- **消费电子**（例如：按钮、外壳）
- **制药与食品行业**（例如：药片、糖果涂层）

---

通过遵循这些测量步骤，并充分利用**Aesthetix 的先进功能**，您可以**可靠、可重复地测量曲面光泽度**，确保产品表面质量达到行业标准。
