# 清晰度（Sharpness）

**全新的清晰度测量方法**用于**量化表面对清晰、锐利反射的能力**。

清晰度（Sharpness）与 **影像清晰度（DOI）** 关系密切，  
但它**专注于反射图像边缘的锐利度和清晰度**。

---

## **清晰度与表面质量的关系**

- **高清晰度 / 高 DOI**
    - **表面光滑、镜面反射清晰**，被认为**高质量**。
    - **适用于**：高光泽汽车漆面、消费电子产品、抛光石材、金属镜面部件、高端家具等。

- **低清晰度 / 低 DOI**
    - **表面反射模糊、边缘不清晰**，导致**光泽深度不足**，  
      使消费者对产品的**质量感知下降**。

---

## **Aesthetix 清晰度测量方法**

- **Aesthetix 采用基于人眼感知研究的全新算法**，  
  通过**多位观察者的视觉实验**，优化测量方法，使其与人眼视觉感知高度匹配。
- 该方法能够**精准量化反射的锐利度**，并为不同表面提供可靠的质量评估。

**清晰度测量是评估高光泽表面视觉吸引力的关键指标**，  
对于**汽车涂层、电子产品、金属抛光部件和高端饰面**至关重要。
