# 操作栏

**操作栏** 用于控制测量仪器。

1. **测量按钮**  
   点击此按钮开始测量——测量结果将记录在测量表中。  
   如果测量按钮呈“灰色不可用”状态，表示该模块的许可证**未安装或已过期**。  
   [安装新的 Aesthetix 许可证](Install-Aesthetix-Licenses-zh.md)

2. **校准**  
   点击此按钮开始校准。

3. **交互式测量按钮**  
   点击此按钮可启动**交互式测量**，该模式包含来自 Aesthetix 摄像头的实时视图，以便调整样品对齐并修改测量参数。  
   **某些模块或设备不支持交互式测量**，在这些情况下，该按钮不会显示在操作栏中。

4. **表格视图**  
   点击此按钮可切换**表格视图**。

![操作栏](Actions bar.png)
