# 測定の実施（クロスカット）
# クロスカット密着性の測定方法

測定ボタンを使用して単一または複数回の測定を開始し、結果をテーブルに直接送信します。

1. センサーが校正されていることを確認してください。
2. 複数測定機能にアクセスするには、測定ボタンを右クリックします。
3. 測定ボタンを押して測定を開始します。
<img src="Measurement button.png" width="100"/>

# 対話型測定機能を使ったクロスカットの測定方法

対話型測定機能は、サンプル表面をリアルタイムで確認する機能です。

測定前に、表面カメラでクロスカット領域を正確に位置合わせします。

1. **対話型測定機能の有効化**
    - 対話型測定ボタンを押します。
<img src="Interactive button.png" width="100"/>

2. **カメラ露出の最適化**
    - 表面の反射率に応じて、自動露出ボタン（Auto-Exposure）を使用してカメラの露出を最適化します。
    - 必要に応じて、スライダーまたは入力ボックス (2) を使用し、手動で露出を調整します。

3. **クロスカット領域のコーナー選択**
    - 解析ウィンドウ (1) で、評価するクロスカット領域の四隅をクリックします。
        - 配置順序：**左上 → 右上 → 左下 → 右下**
        - 必要に応じてズーム機能 (4) を使用し、正確に配置します。十字線は水平・垂直カットが交わる交点の中央に配置します。
    - 選択位置を調整するには、既存のポイント (3) をクリックします。

4. **グリッドのパラメータ設定**
    - 四角形内のカット数を選択します (5)。
    - **SET**ボタンを押して、表面にグリッドを描画します。

5. **ラインの厚さを確認**
    - 描画されたラインの厚さが、表面の実際のカット幅と一致していることを確認します。必要に応じてコントロール (5) で調整します。  
      ![Cross Cut](Cross Cut1.png)

6. **測定プレビュー**
    - **Preview Measurement** ボタン (6) を押します。  
      ![Cross Cut2](Cross Cut2.png)

7. **解析結果の確認**
    - オーバーレイ表示のオン/オフを切り替え (8)、解析結果を視覚的に画像と比較します。

8. **必要に応じてパラメータ調整**
    - カット部分が塗膜の色よりも暗い場合：
        - 「Invert Image（画像反転）」を選択してボタン (6) を押し、パラメータを適用します。
    - カット領域が誤認識されている場合：
        - カット検出閾値を下げます。
    - 塗膜領域が正しく認識されていない場合：
        - カット検出閾値を上げます。

9. **解析の再処理**
    - 調整後、「Apply Parameters」ボタン (6) を押して再解析を行います。

10. **測定結果の保存または再測定**
    - 解析結果に満足したら、「チェック（✓）」ボタン (7) を押し、測定結果をテーブルに保存します。
    - 測定を最初からやり直す場合は、「×」ボタンを押します。
