# 測定の概要

## 測定を開始する

測定を開始するには、計測器のボタンを押すか、ソフトウェアの測定ボタンをクリックしてください。  
多くのAesthetixモジュールには、インタラクティブ測定機能が含まれており、サンプルの正確な位置合わせや測定パラメータのライブ調整が可能です。

<img src="Measurement button.png" width="100"/>
<sup>測定開始</sup>

<img src="Interactive button.png" width="100"/>
<sup>インタラクティブ測定機能</sup>

## 測定技術

正確で再現性のある測定を行うためには、画像取得段階（計測器に赤いライトが点灯している状態）で計測器を静止させる必要があります。  
大きな曲面部品の場合は、計測器が安定する平坦な部分を測定することが推奨されます。  
または、小型部品や非常に曲面のある部品にはジグや測定スタンドを利用してください。

![Aesthetixインジケーターライト（緑色）](aesthetix-indicator-lights-green.png)
<sup>Aesthetixインジケーターライト（緑色）</sup>

Aesthetixセンサーには2種類のステータスインジケーターライトがあります。

| 色 | ステータス                  |
|---|------------------------|
| 緑 | 測定準備完了。                |
| 赤 | 画像取得中 - 計測器を静止させてください。 |
| 青 | データ処理中 - 移動可能です。       |
