# 校正

モジュールを選択した後、センサーの校正が必要になる場合があります。

## 校正標準器
以下の標準器を、使用するモジュールに応じて使用してください。

| モジュール       | 標準器                     |
|-------------|-------------------------|
| 光沢モジュール     | B8000-011 光沢モジュール標準器    |
| テクスチャモジュール  | B8000-012 テクスチャモジュール標準器 |
| 塗料物理試験モジュール | B8000-011 光沢モジュール標準器    |

校正が不要なモジュールには以下が含まれます:
- スパークルモジュール

校正を開始するには、**校正アイコン**をクリックし、画面の指示に従ってください。

![校正ボタン](calibration-button.png)
<sup>校正ボタン</sup>

<note><strong>校正間隔</strong>: 機器は毎日、校正タイルを測定し、測定値を認定値と比較してチェックしてください。許容範囲外の場合は、センサーを再校正してください。</note>

<warning>校正用アーティファクトは清潔で、汚染や目に見える損傷、指紋がない状態である必要があります。詳細および清掃方法については、Aesthetixソフトウェアのヘルプをご参照ください。</warning>
