# 连接 Aesthetix 传感器

![](deviceview.png)
<sup>软件启动页面</sup><br />

点击 **设备视图** 图标 (1) 进入连接菜单。

![](connectionwindow.png)
<sup>连接视图</sup><br />

软件会自动搜索可用设备。

找到设备后，点击您要使用的传感器 (2)。

如果传感器断开连接，请按 **刷新** 按钮 (3) 重新启动传感器搜索过程。

点击 **连接** (4) 以启动软件。

<note>传感器搜索过程**最长可能需要 45 秒**，具体时间取决于硬件和系统配置。</note>
