# 进行测量（划格法）

## **如何测量划格附着力**

测量按钮用于启动单次或多次测量，测量结果将直接记录到数据表中。

### **测量步骤**
1. 确保传感器已校准。
2. **右键单击**测量按钮可访问**多次测量功能**。
3. **按下测量按钮**开始测量。
<img src="Measurement button.png" width="100"/>

---

## **使用交互测量功能测量划格附着力**

交互测量功能提供**实时表面视图**，  
用于**正确对齐划格区域**，确保测量精度。

### **测量流程**
1. **激活交互测量模式**
    - **按下交互测量按钮**。
   <img src="Interactive button.png" width="100"/>

2. **优化相机曝光**
    - **使用自动曝光功能**，优化相机曝光以适应表面反射率。
    - 如有需要，可**手动调整曝光值**，可通过滑块或输入框（2）修改。

3. **选择划格区域的四个角点**
    - 在**分析窗口（1）**，**依次点击划格区域的四个角点**：
        - **左上角 → 右上角 → 左下角 → 右下角**
        - **使用缩放功能（4）** 放大查看，以确保精准对准。十字光标应放置在每条水平和垂直刻痕的交点中心。
    - **若需调整点位**，点击（3）中的某个角点进行移动修正。

4. **设置网格参数**
    - 选择网格中的**刻划线数量**（5）。
    - **按下“SET”按钮**，在表面绘制网格。

5. **检查线条厚度**
    - 确保绘制的网格线厚度与实际划格线一致。如有误差，可使用控制项（5）进行调整。
      ![Cross Cut](Cross Cut1.png)

6. **预览测量**
    - **按下“预览测量”按钮（6）**。
      ![Cross Cut2](Cross Cut2.png)

7. **查看分析结果**
    - **开启/关闭分析叠加层（8）**，对比分析结果与原始图像。

8. **必要时调整参数**
    - **如果刻划区域颜色较深（比涂层更暗）：**
        - 选择 **“反转图像”**，然后按（6）应用参数。
    - **如果划格线区域被误识别：**
        - **降低** 划格检测阈值。
    - **如果涂层残留区域未被正确识别：**
        - **提高** 划格检测阈值。

9. **重新处理分析**
    - 进行调整后，**按下“应用参数”按钮（6）** 重新计算分析结果。

10. **保存或重测**
- **如果测量结果满意**，按 **“确认”按钮（7）** 保存数据至结果表。
- **若需重新测量**，按 **“取消”按钮** 重新启动交互测量过程。
