# 进行抛光质量测量

## 如何测量抛光质量

测量按钮用于启动单次或多次测量，结果直接发送至数据表。

1. 确保传感器已校准。
2. 要访问**多次测量**功能，右键单击测量按钮。
3. 按下测量按钮开始测量。

<img src="Measurement button.png" width="100"/>

---

## 如何使用交互式测量功能评估抛光质量

交互式测量功能提供**实时**样品表面视图。

表面相机可用于在测量前识别感兴趣的区域。

### 测量步骤

1. **确保传感器已校准**。
2. **按下按钮**以激活交互式测量功能。

   <img src="Interactive button.png" width="100"/>

   ![Polish](Polish1.png)
3. **优化相机曝光**
    - 使用**自动曝光**按钮，根据表面反射率优化相机设置。
    - 如有需要，可使用滑动条或输入框手动调整曝光。
4. **调整测量区域**
    - 蓝色方框（1）表示该模块的测量区域。
    - 移动传感器，使所需测量区域完全包含在蓝色方框（1）内。
5. **预览测量**
    - 按测量按钮（4）获取预览测量值。

   ![Polishing 2](Polishing 2.png)
6. **特征识别**
    - 特征地图（5）显示已识别的缺陷或表面特性。
7. **调整测量参数**
    - 可修改测量参数以优化识别结果。[阅读更多](Adjusting-Polishing-Quality-Parameters-zh.md)
8. **重新分析数据**
    - 按**应用参数**按钮（6）以重新处理分析。
9. **保存测量结果**
    - 当分析结果满意后，按“√”按钮（7）保存测量数据至数据表。
10. **重新开始测量**
- 按“×”按钮重新开始交互式测量流程。

---

<note>调整曝光设置不会影响最终测量值，该控制仅用于获得清晰的表面图像，以便于定位。</note>
