# 波纹度解析

## **波纹度数值及其含义**

Aesthetix **波纹度测量值**与 **Rhopoint TAMS 波纹度测量**高度相关，  
后者是一种基于**多次人眼感知实验**得出的测量参数。

该数值**量化了高光泽涂层在 1.5m 观察距离下的橘皮效应**的视觉影响。  
**已广泛用于**：
- **汽车涂层**
- **游艇涂层**
- **粉末涂层**
- **高端家具行业**

---

## **波纹度数值及其含义**

- **2 WU**：🎹 **钢琴级光滑表面** —— **极其平滑**，**无可见波纹**，呈现**极高品质感**。
- **2-5 WU**：🔍 **低橘皮效应** —— **光滑表面**，**橘皮效应几乎不可见**，对表面质量**无明显负面影响**。
- **5-10 WU**：⚠️ **标准橘皮效应** —— **中等程度的橘皮纹理**，**可见**，特别是在**黑色等高对比度颜色上影响显著**。
- **10-15 WU**：❌ **高橘皮效应** —— **橘皮纹理明显**，**显著降低表面质量感知**。

---

## **在 Appearance Elements 软件中可视化波纹度**

---

## **如何减少表面波纹度？**

要降低表面波纹度，可采用以下方法：

1. **优化喷涂技术**
    - **调整喷涂距离、角度和手法**，确保油漆均匀分布，减少橘皮效应。

2. **调整油漆粘度**
    - **使用合适粘度的油漆**，改善流动性和流平性，减少表面不均。

3. **控制环境因素**
    - **保持适当的湿度和温度**，避免干燥不均导致橘皮纹理。

4. **提高表面处理质量**
    - **适当打磨和清洁表面**，减少基材缺陷对涂层平整度的影响。

5. **保证充分的固化时间**
    - **在不同涂层之间预留足够的干燥时间**，有助于形成更加均匀的表面。

6. **优化喷涂设备设置**
    - **正确选择喷嘴尺寸和气压**，确保油漆雾化效果良好。

7. **处理基材问题**
    - **改进基材质量**，避免**底材纹理透过涂层影响最终表面效果**。

<note>**调整波纹度可能会影响其他表面特性**，因此在优化时应**综合考虑产品的整体外观和性能**。</note>
