# アクションバー

アクションバーは、計測器を操作するために使用します。

1. **測定ボタン**  
   測定を開始するには、このボタンをクリックしてください。結果は測定テーブルに記録されます。  
   ボタンが「グレーアウト」している場合、そのモジュールのライセンスが存在しないか、期限切れであることを示しています。  
   [新しいAesthetixライセンスをインストールする](Install-Aesthetix-licenses-ja.md)

2. **校正ボタン**  
   校正を開始するには、このボタンを押してください。

3. **インタラクティブ測定ボタン**  
   このボタンを押すとインタラクティブ測定が開始されます。この機能には、Aesthetixカメラのライブビューが含まれ、サンプルの位置合わせや測定パラメータの調整が可能です。  
   インタラクティブ測定は、特定のモジュールや機器では利用できない場合があります。その場合、このボタンはアクションバーに表示されません。

4. **テーブルビュー**  
   このボタンを押すと、テーブルビューの切り替えが行われます。

![アクションバー](Actions bar.png)
