# 视觉演示模块（Visual Demo Module）

此模块用于**手动控制** Aesthetix 的光源和摄像头。  
在此界面获取的**表面图像或光泽图像**可选择**带或不带叠加信息**进行保存。

# 表面视图模式（Surface View Mode）

![视觉演示界面](Visual Demo.png)

## 表面视图控制（Surface View Controls）

1. **45° 光源** - 切换 **全部开启/全部关闭**。
2. **叠加控制** - 启用叠加层，显示 Aesthetix 模块的测量区域。
3. **相机曝光控制** - 点击 **"A"** 启用自动曝光，或使用手动滑块调整曝光。
4. **单独 LED 控制** - 适用于 **线性光源、6 组 45° 环形光源、10° 聚光灯**。
5. **图像控制** - 选项包括 **重置视图、切换到光泽视图、重置摄像头、复制图像到剪贴板、保存图像到文件**。

![视觉演示镜面相机](visual demo specular.png)

# 光泽视图模式（Gloss View Mode）

6. **镜面 60° 光源** - 切换 **开启/关闭**。
7. **相机曝光控制** - 点击 **"A"** 启用自动曝光，或使用手动滑块调整曝光。
8. **图像控制** - 选项包括 **重置视图、切换到表面视图、重置摄像头、复制图像到剪贴板、保存图像到文件**。
9. **光泽度叠加** - 开启/关闭光泽度叠加层。
