# 进行测量（纹理）

## 如何测量表面纹理

测量按钮用于启动单次或多次测量，测量结果将直接记录到数据表中。

### **测量步骤**
1. 确保传感器已校准。
2. **右键单击**测量按钮可访问**多次测量功能**。
3. **按下测量按钮**开始测量。
<img src="Measurement button.png" width="100"/>

---

# **使用交互测量功能测量表面纹理**

交互测量功能提供**实时显示的表面视图**，  
用户可以**在测量前识别感兴趣的表面区域**。

## **测量步骤**
1. 确保传感器已校准。
2. **按下交互测量按钮**启动实时测量功能。
<img src="Interactive button.png" width="100"/>
![Texture 1](Texture 1.png)

3. **使用自动曝光功能**优化相机曝光，以适应表面反射率。
4. **如有需要，可手动调整曝光**，可通过滑块或输入框修改曝光值。
5. **红色虚线方框（1）表示本模块的测量区域**。
6. **移动传感器**，确保测量区域位于**蓝色方框（1）内**，然后进行测量。
7. **按下测量按钮（4）**，进行预览测量。
   ![Texture 2](texture 2.png)

8. **特征地图（5）**显示识别出的表面特征。
9. **测量参数可进行调整，以优化特征识别的效果**。[了解更多](Adjusting-Texture-Parameters-zh.md)
10. **调整测量参数后**，按**“应用参数”按钮（6）**重新处理分析数据。
11. **当测量分析结果满意后**，按**“确认”按钮（7）**将测量数据保存至数据表。
12. **按“取消”按钮可重新开始交互测量过程**。

<note>调整曝光设置不会影响测量数据，该功能仅用于获得清晰的表面图像，以便正确定位测量区域。</note>
