# 进行测量（效果饰面）

## 如何测量闪烁感和颗粒感

测量按钮用于启动单次或多次测量，测量结果将直接记录到数据表中。

### **测量步骤**
1. 确保传感器已校准。
2. **右键单击**测量按钮可访问**多次测量功能**。
3. **按下测量按钮**开始测量。
<img src="Measurement button.png" width="100"/>

---

## **使用交互测量功能测量闪烁感和颗粒感**

交互测量功能提供**实时显示的表面视图**，  
用户可以**在测量前识别感兴趣的表面区域**。

### **测量步骤**
1. 确保传感器已校准。
2. **按下交互测量按钮**启动实时测量功能。
<img src="Interactive button.png" width="100"/>
![Effects 1](Effects 1.png)

3. **调整光源设置**，推荐的设置如下：
    - **45° 环形光源** → **全部开启**（3）
    - **单点光源** → **仅开启单个光源**（4）
      ![Effects 2](Effects 2.png)

4. **使用自动曝光功能**优化相机曝光，以适应表面反射率。
5. **如有需要，可手动调整曝光**，可通过滑块或输入框修改曝光值。
6. **蓝色方框（1）表示本模块的测量区域**。
7. **移动传感器**，确保测量区域位于**蓝色方框（1）内**，然后进行测量。

<note>调整曝光设置不会影响测量数据，该功能仅用于获得清晰的表面图像，以便正确定位测量区域。</note>
