# ビジュアルデモモジュール

このモジュールは、Aesthetix の光源とカメラを手動で制御するために使用されます。  
この画面から取得した表面画像や光沢画像は、オーバーレイあり・なしの状態で保存することができます。

---

# 表面ビュー
![ビジュアルデモ画面](Visual Demo.png)

## 表面ビューのコントロール

1. **45度ライト** - すべての光源をオン/オフに切り替えます。
2. **オーバーレイ制御** - Aesthetix モジュールの測定エリアを示すオーバーレイをオンにします。
3. **カメラ露出制御** - 「A」をクリックすると自動露出が有効になります。  
   または手動スライダーを使用して露出を調整できます。
4. **個別LED制御**
    - ラインライト
    - 6個の45度リングライト
    - 10度スポットライト
5. **画像コントロール**
    - 表示のリセット
    - 光沢ビューへの切り替え
    - カメラのリセット
    - 画像をクリップボードにコピー
    - 画像をファイルに保存

![ビジュアルデモ スペキュラーカメラ](visual demo specular.png)

---

# 光沢ビュー

6. **60度スペキュラーライトのオン/オフ切り替え**
7. **カメラ露出制御** - 「A」をクリックすると自動露出が有効になります。  
   または手動スライダーを使用して露出を調整できます。
8. **画像コントロール**
    - 表示のリセット
    - 表面ビューへの切り替え
    - カメラのリセット
    - 画像をクリップボードにコピー
    - 画像をファイルに保存
9. **光沢オーバーレイのオン/オフ切り替え**
