# 1. 介绍

Rhopoint Aesthetix 测量系统由 Aesthetix 测量传感器、Rhopoint Appearance Elements 软件以及可选的 API 接口组成。

本指南将帮助您连接仪器、操作软件、将其集成到工作流程中，并利用测量结果来优化您的产品或工艺。

## Aesthetix 测量——模拟人类感知
Aesthetix 系统采用先进的成像技术，精确分析表面对光线的交互方式。

通过在受控光照条件下捕捉高清高分辨率图像，Aesthetix 以接近人类视觉感知的方式量化表面外观，提供关键的表面质量和视觉特性分析。

## 模块化软件设计
Aesthetix 系统采用模块化设计，提供极大的灵活性和成本效益。

用户可以按需购买测量功能，从而减少前期投资。

这种方法还可以轻松访问额外功能或未来的测量模块，确保系统能够随着需求变化而不断升级。

模块化设计使 Aesthetix 成为适用于各种应用的可扩展、适应性强的解决方案。
- **表面光泽度模块**：测量光泽、雾影（Haze）、影像清晰度（DOI）、波纹度（橘皮效应）和视觉光泽。用于评估高光泽表面的反射质量和视觉美感。
- **[特效颜料模块](Effects-Finish-Module-zh.md)**：分析金属和珠光颜料的外观，确保色彩效果的一致性和鲜艳度。
- **[表面纹理模块](Texture-Module-zh.md)**：捕捉表面粗糙度、单元振幅和尺寸，以及从峰谷反射特性，确保纹理表面的均匀性和质量。
- **[抛光质量模块](Polishing-Quality-Module-zh.md)**：同时测量光泽度、雾影、抛光缺陷和划痕，以优化抛光工艺并确保一致的表面处理效果。
- **[划格附着力测试模块](Crosscut-Module-zh.md)**：客观量化附着力强度测试结果，提供可重复的测量，确保涂层和油漆的适用性和耐久性。
- **定制测量模块**：Rhopoint 提供定制测量模块，使测量能力完全符合最终用户的特定需求。

## 适用于平面和曲面部件
Aesthetix 系统可用于评估平面部件、曲面以及小面积区域，并支持接触式和非接触式测量方式。

## 多样化的集成选项
Aesthetix 可作为便携式设备使用，也可集成到固定安装中，支持机器人操作，或作为测量传感器直接嵌入生产线。

## 强大软件——共享、存储、分析测量结果
Rhopoint Appearance Elements 软件是 Rhopoint Aesthetix 系统的重要组成部分，提供内置图像分析、结果数据库、云数据存储，以及全面的结果分析和报告功能。这一强大组合确保了高效的数据管理和深入的表面质量评估。

## 可选的 API 集成
Rhopoint Appearance Elements 软件提供可选的 API 接口，可与现有系统无缝集成，使用户能够自动化数据获取、分析和报告流程，从而提高表面质量评估的效率。
