# 设置 Aesthetix 传感器

## 选择正确的适配器
Rhopoint Aesthetix 测量设置可通过更换磁性连接至传感器底座的适配器进行调整。

Aesthetix 传感器标配 **标准适配器** 以及 **曲面和小面积测量适配器**。

可选适配器包括：**非接触式曲面和小面积光泽适配器**、**Novo-Curve 适配器** 以及 **定制 3D 打印适配器**。

![适配器](adaptors.png)
<sup>标准适配器、曲面和小面积光泽适配器、非接触式曲面和小面积适配器。</sup><br />

## 标准光泽测量设置
Aesthetix **标准适配器** 用于测量平面表面的光泽，其测量方式与传统 **60° 光泽计** 相同。

## 曲面和小面积光泽适配器
该适配器将光泽测量区域缩小至 **2 × 4mm**。  
使用该适配器进行的 Aesthetix 测量可与 **Novo-Curve 和 Novo-Gloss Flex 60** 仪器兼容。

## 非接触式测量
当仪器底部未安装适配器时，Aesthetix 可用于**非接触模式**。

对于非接触测量应用，Aesthetix 可与 **支架** 或 **实验室协作机器人（cobot）** 配合使用。

在进行非接触测量时，必须保持仪器底部到目标表面的**焦距**。  
该距离需维持在 **10mm ± 0.5mm**。

## 定制夹具
Rhopoint Aesthetix 可与 **3D 打印夹具** 结合使用，以实现对小型部件或曲面表面的可重复测量。

<note>Rhopoint 提供 **3D 夹具和固定装置设计服务**。<br />
如需自行设计夹具和固定装置，请联系 Rhopoint 获取**3D 设计建议包**，其中包含 STL 示例文件。</note>

<note>更换适配器后，仪器必须重新校准。</note>
