# 8. よくある質問（FAQs）

1. **Rhopoint Aesthetixとは何ですか？**  
   Rhopoint Aesthetix は、**視覚的な表面知覚を模倣するカメラを使用し、さまざまな外観特性を測定する高度な光学表面特性評価ツール**です。

2. **Aesthetix はどのような表面特性を測定できますか？**
    - 光沢（Gloss）
    - ヘイズ（Haziness）
    - 波状性（Waviness）
    - 反射画像のシャープネス（Reflected Image Sharpness）
    - 表面テクスチャ（Surface Texture）
    - 粗さ（Roughness）
    - RGBカラー分析（RGB Color Analysis）
    - スパークル（Sparkle）
    - グレイニー（Graininess）

3. **Aesthetix はどのOSに対応していますか？**  
   Windows 10 および Windows 11 に対応しています。

4. **Aesthetix は自動化ワークフローに対応していますか？**  
   はい、協働ロボット（コボット）と組み合わせることで、自動化ワークフローに対応可能です。

5. **Aesthetix の接続方式は何ですか？**  
   USB 3.0 接続で動作します。

6. **Aesthetix はバッテリーが必要ですか？**  
   いいえ、バッテリーなしで動作します。

7. **Aesthetix の画面上の解像度はどのくらいですか？**  
   **10μm/ピクセル** の解像度を提供し、**100倍の実験用顕微鏡**と同等の視認性を備えています。

8. **Aesthetix の光源の数はいくつですか？**  
   **9つの内部光源**を備え、そのうち6つはリング状に配置されています。

9. **Aesthetix はどのソフトウェアを使用しますか？**  
   Rhopoint のモジュラー型ソフトウェア **Appearance Elements** を使用します。

10. **Aesthetix にはどのようなソフトウェアモジュールがありますか？**
    - **表面輝度（Surface Brilliance）**
    - **エフェクト仕上げ（Effect Finish）**
    - **テクスチャ（Texture）**

11. **Aesthetix は曲面の測定が可能ですか？**  
    はい、小面積・曲面測定用の**アダプター**が付属しています。

12. **Aesthetix は非接触測定が可能ですか？**  
    はい、**スタンドやラボ用コボット**と組み合わせることで非接触測定が可能です。

13. **非接触測定時の焦点距離はどのくらいですか？**  
    **10mm ± 0.5mm** の距離を維持する必要があります。

14. **Aesthetix はカスタム治具と併用できますか？**  
    はい、小型部品や曲面の測定のために**3Dプリント治具**と併用可能です。

15. **Aesthetix はどの業界で活用できますか？**
    - **自動車業界**
    - **消費財業界**
    - **テクスチャ加工や表面仕上げを扱う業界**

16. **Aesthetix は既存の標準規格との互換性がありますか？**  
    はい、**既存の国際規格と互換性があります**。

17. **標準アダプターでの測定スポットサイズは？**  
    **9×12mm** です。

18. **小面積・曲面測定用アダプターでの測定スポットサイズは？**  
    **2×3mm** に変更されます。

19. **Aesthetix はアダプターを交換する際、再校正が必要ですか？**  
    はい、**アダプターを交換するたびに再校正が必要**です。

20. **Aesthetix は測定対象のデジタル画像をキャプチャできますか？**  
    はい、Rhopoint Appearance Elements ソフトウェアを使用することで、**測定対象のデジタル画像をキャプチャ**できます。
