# バッチングと統計分析

## 結果をバッチ化する
バッチ化された結果は、同じバッチ名でまとめられます。
1. 測定結果の選択欄をクリックして、バッチ化する結果を選択します。
2. 右クリックして「バッチに追加」を押します。

![バッチに追加](Add to batch.png)
<sup>同じ部品の測定結果をバッチ化できます。</sup>

### 測定結果の平均値を作成する方法
- 選択列で結合する結果を選択します。
    - テーブル上で右クリックします。
    - 「選択された結果を結合」を選択します。
    - 平均値が生成され、テーブルに「Generated Average」として追加されます。

![結合された結果](Combined results.png)

## バッチから結果を削除する
バッチから結果を削除するには以下の手順を実行してください:
1. 単一の結果のバッチ列に新しいバッチ名を入力します。
2. 単一または複数の結果を選択し、右クリックして「バッチから削除」をクリックします。

![新しいバッチタブ](New batch tab.png)
<sup>バッチ化された測定値は個別のタブに配置されます。</sup>

- 一つ以上の結果が選択されている場合、ソフトウェアは「選択された行を削除しますか」と確認を求めます。
- 単一または選択した結果をドラッグ＆ドロップして削除アイコンに移動します。

![削除ボタン](delete-button.png)
