# モジュールバー

モジュールバーは、測定モジュールを選択するために使用します。

1. **ビジュアルデモ**  
   計測器のカメラと光源をユーザーが制御できる機能です。  
   [詳細はこちら](Live-view-ja.md)

2. **表面ブリリアンスモジュール**  
   表面の光沢、視覚的光沢、ヘイズ（曇り）、鮮映度（DOI）、ゆず肌（オレンジピール）を測定します。  
   [詳細はこちら](Surface-Brilliance-Module-ja.md)

3. **エフェクト顔料モジュール**  
   メタリックおよびパール顔料、陽極酸化金属、自然な輝きのある素材の外観を分析します。  
   [詳細はこちら](Effects-Finish-Module-ja.md)

4. **テクスチャモジュール**  
   表面の粗さ、セル振幅とサイズ、および山谷間反射特性を取得します。  
   [詳細はこちら](Texture-Module-ja.md)

5. **クロスカット密着性モジュール**  
   デジタル画像解析を使用して密着強度試験結果を客観的に定量化します。  
   [詳細はこちら](Crosscut-Module-ja.md)

6. **線状傷モジュール**  
   0/45°照明条件下で見える欠陥のサイズと面積を測定します。

7. **研磨品質モジュール**  
   0/45°照明条件下で見える欠陥のサイズと面積を測定します。  
   [詳細はこちら](Polishing-Quality-Module-ja.md)

![モジュールバー](Module bar.png)
