# MC 雾影（Michelson Contrast Haze）

**雾影（Haze）**是指**表面对光线的散射作用**，导致**反射图像的对比度降低**，呈现**乳白色朦胧感**，从而降低涂层的视觉深度和清晰度。

---

## **Michelson 对比雾影（MC H，HU）**

**MC H（Michelson Contrast Haze）** 是 **Rhopoint Aesthetix** 采用 **Michelson 对比度** 计算的雾影测量参数。

### **MC Haze 如何计算雾影？**
- **MC H 量化了** **镜面高光区域的亮度** 与 **相邻偏离镜面区域的亮度** 之间的差异。
- 该方法提供了**表面微观结构对视觉雾影影响的深入分析**，而传统雾影测量方法可能忽略这些细节。

### **MC H 与传统雾影测量的区别**
- 传统雾影测量通常基于**散射光的总量**，但**无法区分微观表面结构对视觉雾影的具体影响**。
- **MC H 通过对比镜面反射与非镜面区域的亮度，能够更精确地评估表面纹理对雾影的贡献**。
- 适用于**高端涂层质量控制**，尤其在**汽车、电子产品和高光泽饰面**领域，能更好地匹配人眼对雾影的实际感知。

**MC H 是检测和控制视觉雾影影响的强大工具，为优化表面质量提供了更精细的测量手段。**
